Przedmiotem zamówienia jest wisząca ogrodowa lampa LED zasilana panelem solarnym.

* lampa zasilana oddzielnym panelem solarnym z akumulatorkiem (plus dodatkowy akumulator na wymianę);
* z czujnikiem zmierzchu;
* zabezpieczenie min. IP44;
* lampa LED – 50W;
* czas świecenia 8 – 10 godz.;
* lampa powinna mieć możliwość zawieszenia wewnątrz altany pod sufitem;
* oddzielny panel solarny montowany na dachu altany, połączony przewodem z lampą LED

Przykładowy wygląd lampy wraz z panelem solarnym.

