Pińczów 27.04.2018r.

Urząd Miejski w Pińczowie

ul. 3-go Maja 10, 28-400 Pińczów

e-mail: sekretariat@pinczow.com.pl

tel: 412345100; **fax: 412345101**

**Urząd Miejski w Pińczowie w związku z zadanymi pytaniami do zapytania ofertowego na: „Komputeryzacja urzędu” odpowiada:**

**Pytanie 1:** W Opisie Przedmiotu zamówienia dla pkt. a) Komputer zawarte są następujące wymagania:

 Procesor: procesor min. 2 rdzeniowy, taktowany zegarem co najmniej 3,4 GHz, pamięcią cache CPU co najmniej 3 MB osiągający wynik co najmniej 5068 pkt w teście PassMark w kategorii Average CPU Mark

 Grafika: karta graficzna posiadająca osiągająca wynik co najmniej 1132 pkt w benchmarku Average G3D ark

Z uwagi na zmienność testów PassMark obecnie nie jest możliwe zaoferowanie komputerów spełniających jednocześnie postawione wymagania punktowe i pozostałe parametry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podając zapisy parametrów sprzętu podał minimalne wymagania jako przykładowe. Parametry oferowanego sprzętu powinny być takie same lub lepsze niż podane jako przykładowe w SIWZ.

**Pytanie 2:** W Opisie Przedmiotu zamówienia dla pkt. c) Zasilacz awaryjny serwerowy z kartą sieciową i oprogramowaniem zawarte są następujące wymagania:

Zakres napięcia wejściowego: w trybie podstawowym 160 - 286V

 Zmienny zakres napięcia wejściowego: w trybie podstawowym 151 - 302V

 Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 53.00 dBA

 Odprowadzanie ciepła: 305.00 BTU/godz.

W/w wymagania pochodzą z UPS-ów, które nie są produkowane od dłuższego czasu i tym samym nie jest możliwe zaoferowanie modeli aktualnych dostępnych oraz spełniających jednocześnie przytoczone wymagania i pozostałe parametry.

**Odpowiedź:** Zamawiający podając zapisy parametrów sprzętu podał minimalne wymagania jako przykładowe. Parametry oferowanego sprzętu powinny być takie same lub lepsze niż podane jako przykładowe w SIWZ.

**Pytanie 3:** W Opisie Przedmiotu zamówienia dla pkt. d) Zasilacz awaryjny serwerowy i oprogramowaniem zawarte są następujące wymagania:

 Zakres napięcia wejściowego: w trybie podstawowym 160 - 286V

 Zmienny zakres napięcia wejściowego: w trybie podstawowym 151 - 302V

 Czujnik wilgotności: TAK

 Czujnik temperatury: TAK

 Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 53.00 dBA

 Odprowadzanie ciepła: 305.00 BTU/godz.

W/w wymagania pochodzą z UPS-ów, które nie są produkowane od dłuższego czasu i tym samym nie jest możliwe zaoferowanie modeli aktualnych dostępnych oraz spełniających jednocześnie przytoczone wymagania i pozostałe parametry. Dodatkowo czujnik wilgotności i temperatury może być stosowany wyłącznie z kartą zarządzającą, a takowa nie jest wymagana przy tym UPS-ie.

**Odpowiedź:** Zamawiający rozbił opis zamówienia zasilaczy awaryjnych na dwie pozycje ze względów finansowych. Identyczny opis sugeruje na zakup jednakowych zasilaczy. Brak karty sieciowej zostanie uzupełniony w kolejnych zapytaniach.

Zamawiający podając zapisy parametrów sprzętu podał minimalne wymagania jako przykładowe. Parametry oferowanego sprzętu powinny być takie same lub lepsze niż podane jako przykładowe w SIWZ.

Zup. Burmistrza

Marcin Kozłowski

Sekretarz Gminy