Zestawienie urządzeń do zadania p.n.: **„Wykonanie miejsca rekreacji dla mieszkańców ul. Nowy Świat 7**” w ramach Funduszu Obywatelskiego Gminy Pińczów

1. Huśtawka pojedyncza gniazdo bocianie ( wykonana z rury , cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, belka z profilu cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, skręcana z podporami, huśtawka łożyskowana tocznie) – szt.1
2. Huśtawka sprężynowa – kształt konik ( sprężyna z pręta , siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, uchwyty plastikowe, oparcia pod stopy ze stali nierdzewnej, ogon i łeb konia ze sklejki) – szt.1
3. Karuzela ( słup tury, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo, oparcie z rury, talerz napędowy ze stali nierdzewnej , platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej, siedziska z tworzywa HDPE, łożyska toczne )- szt.1
4. Stół betonowy do ping – ponga ( blat stołu szlifowany, zaimpregnowany lakierem, obrzeża i narożniki półokrągłe okalone aluminiowym profilem, siatka stalowa, ocynkowana ogniowo, całość na konstrukcji stalowo betonowej wkopana do gruntu)- szt.1
5. Piaskownica ( konstrukcja ze sklejki wodoodpornej, montaż na kotwach stalowych
6. Zestaw ( w skład zestawu wchodzi: konstrukcja nośna z profilu zamkniętego, dach i wypełnienia z tworzywa HDPE, ozdobione wzorami atrakcyjnymi dla dzieci, podłogi i trap wejściowy zr sklejki antypoślizgowej, most linowy z lin staloo – polipropylonych, tunel rurowy, rura zjazdowa, z zjazd rurowy ze stali nierdzewnej, drabinka łukowa cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, trap wejściowy z guzami chwytnymi do wspinaczki, tunel rurowy plastikowy
7. Trampolina kwadratowa o wymiarach 1,5 m x 1,5 m montowana w gruncie – szt.1
8. Ławka( konstrukcja z rury i płaskownika, listwy z profilu zamkniętego, całość cynkowa i malowana proszkowo – szt3
9. Płotek panelowy ( panel zgrzewany z pręta 5 mm ocynkowany i powlekany powłoką polimerową długość przęsła max 2,5 m wysokość 1 m – 60 mb
10. Furtka (( panel zgrzewany z pręta 5 mm ocynkowany i powlekany powłoką polimerową o

wymiarach 1 000 mm x 1 000 mm) – szt. 2

1. Do obowiązków wykonawcy należy również zakup i montaż słupa metalowego parkowego wraz z oprawą oświetleniową typu LED.
2. W miejscu gdzie nastąpi montaż urządzeń należy dostarczyć i wyrównać nawierzchnię bezpieczną w postaci piaskieu.
3. Wyrównać teren ziemią z obsianiem trawą( zgodnie z przedmiarem robót)
4. Elementy siłowni:

- twister +Wioślarz – szt.1

- Orbitek - szt.1

- prasa nożna + wahadło – szt.1

- motyl ściskający + motyl rozciągający

**Urządzenia montowane na słupach**