Zał.1a

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu przebudowy zniszczonego mostku na przepust skrzynkowy w miejscowości Nowa Zagość na drodze wewnętrznej.

1. Stan istniejący

Mostek usytuowany jest na cieku bez nazwy w ciągu drogi wewnętrznej należącej do Gminy Pińczów. Znajduje się w ciągu działki o nr ewidencji gruntów 270 obręb 23 Nowa Zagość (Pińczów – obszar wiejski). Mostek znajduje się na terenie zalewowym. Obecnie mostek wykonany jest jako konstrukcja stalowo - betonowa z nawierzchnią drewnianą. Dźwigary stalowe opierają się na przyczółkach betonowych. Długość mostku wynosi ok. 4,5 m.

1. Stan techniczny

Mostek jest w znacznym stopniu zniszczony, przez co jest wyłączony obecnie z ruchu. Występuje znaczne uszkodzenia przyczółków i ścian konstrukcji oporowej.

1. Dane wyjściowe do projektu

Zakres przebudowy powinien obejmować wykonanie następujących prac:

1. Rozbiórkę mostku;
2. Wykonanie w jego miejsce przepustu skrzynkowego;
3. Zabezpieczenie/ obudowa wlotu i wylotu z przepustu;
4. Wykonanie nasypów do przepustu;
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na przepuście (od skrzyżowania z drogą gminną do 10m za przepustem);
6. Zakres opracowania projektu
7. Koncepcja opracowania do uzgodnienia z Zamawiającym
8. Projekt budowlano – wykonawczy (dokumentacja projektowa - opis techniczny +rysunki + przedmiar robót) zawierający wszystkie elementy rozwiązań projektowych niezbędne do przeprowadzenia przebudowy.
9. Kosztorys inwestorski i ofertowy.
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
11. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w przypadkach, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów
12. Uzyskanie zgody właścicieli wszystkich działek na zajęcie terenu (jeżeli będą konieczne).
13. Operat wodno-prawny wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej (jeżeli będzie konieczna).
14. Uzyskanie wszystkich map, niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie rozwiązań wynikających z norm i przepisów.
15. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Całość dokumentacji należy przekazać zamawiającemu w wersji elektronicznej- egzemplarz

wszystkiego w PDF, pozostałe 4 egzemplarze wszystkiego w wersji edytowalnej, rysunki

AutoCad, teksty Word, obliczenia Excel, kosztorysy \*.ath oraz 4 egzemplarze w wersji papierowej.

1. Informacja dodatkowa

Wykonawca musi legitymować się doświadczeniem w postaci:

opracowania co najmniej jednego projektu przebudowy obiektu o długości minimum 4,5 m.

Termin realizacji całości dokumentacji – 15.10.2022r.

Niezbędne materiały do w/w opracowania Jednostka Projektująca zapewni we własnym

zakresie. Zamawiający posiada (do wglądu) karty przeglądów w/w obiektu.