Zestawienie urządzeń „ Budowa placu zabaw” Skowronno Dolne

1. Huśtawka ważka na sprężynach ( wykonana z konstrukcji stalowej, profil zamknięty, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, siedzisko gumowe lub z HDPE, uchwyty stalowe, ocynkowane i plastikowe. - szt.1
2. Huśtawka pojedyncza bocianie gniazdo bocianie ( wykonana z rury , cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, belka z profilu cynkowana ogniowo i malowana proszkowo, skręcana z podporami, huśtawka łożyskowana tocznie) – szt.1
3. Huśtawka podwójna metalowa ( podpory zi belka z profilu lub rury cynkowane ogniowo, malowane proszkowo, łańcuchy nierdzewne– szt.1
4. Karuzela tarczowa ( słup tury, cynkowany ogniowo i malowany proszkowo, oparcie z rury, talerz napędowy ze stali nierdzewnej , platforma z blachy aluminiowej, ryflowanej, siedziska z tworzywa HDPE, łożyska toczne )– szt.1
5. Bujak motocykl – szt.1
6. Kosz na śmieci – szt.1
7. Regulamin – szt.1
8. Ławka konstrukcja z rury i płaskownika, listwy z profilu zamkniętego, całość cynkowa i malowana proszkowo – szt.1
9. Zjeżdżalnia metalowa ( konstrukcja z profilu zamkniętego, ześlizg z blachy nierdzewnej, bok zjeżdżalnia z tworzywa HDPE, podłoga i stopnie ze sklejki antypoślizgowej, dach ze sklejki wodoodpornej. –szt.1