|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŁODZI MOTOROWEJ DO SPORTÓW WODNYCH** | |  |
|  | **wymagane** | **oferowane** |
| Rok Produkcji łodzi nie starszy niż rok | 2003 |  |
| Masa całkowita łodzi nie większa niż | 1300 kg |  |
| Szerokość łodzi nie większa niż | 2,35 m |  |
| Długość łodzi nie większa niż | 5,70 m |  |
| Zanurzenie maksymalne łodzi | 89 - 95 cm |  |
| Prześwit pod mostem wliczając wieżę do holowania | 1,9 m |  |
| Wysokość uniesionej stopy Z | 37 cm |  |
| Wysokość opuszczonej stopy Z | 89 cm |  |
| Typ silnika | Czterosuw |  |
| Pojemność silnika | 3.0 - 4,3 l |  |
| Moc silnika | 130 - 220 KM |  |
| Silnik stacjonarny | Tak |  |
| Trym silnika w manetce gazu | Tak |  |
| Ilość godzin pracy silnika nie większa niż | 220 h |  |
| Typ przekazania napędu | Przekładnia "Z" |  |
| Wieża do holowania wakeboard ze stali nierdzewnej z 4 punktami mocowania - nie malowana | Tak |  |
| Jeden podwójny uchwyt aluminiowy na wieży holowniczej do mocowania wakeboar lub nart wodnych | Tak |  |
| Nagłośnienie - 2 głośniki na wieży do holowania | Tak |  |
| Światła nawigacyjne | Tak |  |
| Horn - sygnał dźwiękowy | Tak |  |
| Pokrowiec na motorówkę | Tak |  |
| Otwierana/dzielona przednia szyba | Tak |  |
| Radio Am/FM/CD | Tak |  |
| Uchwyty asekuracyjne wewnątrz pokładu, przynajmniej | 4 |  |
| Centralny uchwyt rufowy do holowania narciarza | Tak |  |
| Pokrywa serwisowa w podłodze pokładu + schowek | Tak |  |
| Zegar voltomierza | Tak |  |
| Zegar temparatury cieczy chłodzącej silnika | Tak |  |
| Zegar szybkościomierza | Tak |  |
| Zegar trymu silnika | Tak |  |
| Zegar obrotów silnika | Tak |  |
| Zegar ciśnienia oleju w silniku | Tak |  |
| Zegar poziomu paliwa | Tak |  |
| Przełącznik pompy zęzowej | Tak |  |
| Przełącznik świateł nawigacyjnych | Tak |  |
| Gniazdo zapłonu + kluczyk | Tak |  |
| Przełącznik sygnału dźwiękowego horn | Tak |  |
| Knagi cumownicze | 5 |  |
| Koło zapasowe do przyczepy | Tak |  |
| Ilość siedzeń | 7 |  |
| Siedzenia w części dziobowej, śródpokładziu i części rufowej | Tak |  |
| Drabinka wodna na rufie | Tak |  |
| Elektryczna pompa zęzowa | Tak |  |
| Dek na rufie | Tak |  |
| Akumulator | Tak |  |
| Przyczepa jednoosiowa lub dwuosiowa | Tak |  |
| Jeden orczyk do holowania | Tak |  |
| Sonar | Tak |  |
| Jedna śruba zapasowa | Tak |  |
| HVF radio morskie | Zalecane |  |
| Szerokokątne lusterko wsteczne | Zalecane |  |
| Dwie kamizelki asekuracyjne | Tak |  |
| Lina cumownicza 5m | Tak |  |

………………………………….. ……………………………………………..

/miejscowość, dnia/ /podpis /