Załącznik nr 2

**Przedmiar – zestawienie znaków oraz elementów bezpieczeństwa ruchu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa  | Symbol  | Ilość  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | **ZNAKI OSTRZEGAWCZE** |  |  |
| 3. | Dwa niebezp. zakręty pierwszy w prawo | A-3 | 4 |
| 5. | Skrzyżowanie dróg równorzędnych | A-5 | 2 |
| 9. | Ustąp pierwszeństwa - **znak średni – folia odblaskowa typu 2** | A-7 | 10 |
| 25. | Niebezpieczny zjazd | A-22 | 4 |
| 26. | Stromy podjazd | A-23 | 4 |
| 29. | Nabrzeże lub brzeg rzeki | A-27 | 2 |
|  | Tablice - małe |  | 26 szt |
|  | Słupki Ø 60 / dł. 4,00 m / kompl. objemek |  | 26 szt |
| II. | **ZNAKI ZAKAZU** |  |  |
| 2. | Zakaz wjazdu | B-2 | 6 |
| 9. | Pierwszeństwo dla nadjeżdż. z przeciwka | B-31 | 2 |
| 12. | Zakaz postoju | B-35 | 2 |
| 14. | Koniec zakazów | B-42 | 2 |
| 15. | Strefa ograniczonej prędkości | B-43 | 4 |
| 16. | Koniec strefy ograniczonej prędkości | B-44 | 4 |
|  | Tablice - małe |  | 20 szt |
|  | Słupki Ø 60 / dł. 4,00 m / kompl. objemek |  | 20 szt |
| III. | **ZNAKI INFORMACYJNE** |  |  |
| 2. | Koniec drogi z pierwszeństwem | D-2 | 2 |
| 5. | Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi | D-5 | 2 |
| 6. | Przejście dla pieszych- **znak średni – folia odblaskowa typu 2** | D-6 | 10 |
| 9. | Parking dla osoby niepełnosprawnej | D-18a | 5 |
| 10. | Postój taxi | D-19 | 1 |
| 11. | Koniec postoju | D-20 | 1 |
| 15. | Obszar zabudowany | D-42 | 1 |
| 16. | Koniec obszaru zabudowy | D-43 | 1 |
| 18. | Koniec strefy parkowania | D-45 | 5 |
| 19. | Droga wewnętrzna | D-46 | 3 |
| 20. | Koniec drogi wewnętrznej | D-47 | 3 |
|  | Tablice - małe |  | 34 szt |
|  | Słupki Ø 60 / dł. 4,00 m / kompl objemek |  | 34 szt |
| IV. | **ZNAKI PRZEZD PRZEJAZDAMI KOLEJOWYMI** |  |  |
| 1. | Prawa strona jezdni /// kreski | G-1a | 1 |
| 2. | Prawa strona jezdni // kreski | G-1b | 1 |
| 3. | Prawa strona jezdni / kreski | G-1c | 1 |
| 4. | Lewa strona jezdni – \\\ kreski | G-1d | 1 |
| 5. | Lewa strona jezdni – \\ kreski | G-1e | 1 |
| 6. | Lewa strona jezdni – \ kreski | G-1f | 1 |
|  | Tablice  |  | 6 szt |
|  | Słupki Ø 60 / dł. 2,00 m / kompl. objemek |  | 6 szt |
| V. | **TABLICZKI DO ZNAKÓW DROGOWYCH i ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU** |  |  |
|  | Pylon  | U-5b | 4 |
|  | Tablica przed mostem – zwężenie L-\\\\\ | U-9a  | 4 |
|  | Tablica przed mostem – zwężenie P-///// | U-9b | 4 |
|  | Lustro drogowe akrylowe Ø 900 | U-19 | 5 |
|  | Tablice  |  | 8 szt |
|  | Słupki Ø 60 / dł. 2,00 m / kompl. objemek |  | 8 szt |
|  | Lustro słupek Ø 60 / dl. 4,00 m |  | 5 szt |

Znaki A-7 i D-6 – średnie, folia odblaskowa typ 2;

Cena podana w ofercie (zał. nr 1) powinna być uzupełniona kosztorysem ofertowym zawierającym wszystkie elementy realizacji zamówienia.